附件6：

评审标准

评分因素	分值	评分标准
价格分	30分	1.满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.价格分计算公式：

价格分=(评标基准价／评标报价)×30分
组织实施方案	40分	根据投标人提供的维保服务实施方案进行综合评价，方案方案描述每缺一项扣10分;描述不清、内容不详、针对性不强的每处扣2分，扣完为止。

1.维保计划完整性：①日常巡检内容是否涵盖机组运行参数监测、易损件更换、水质检测等关键环节。②故障处理流程是否明确（如响应时间、诊断步骤、修复方案）。

③季节性维护措施是否合理（如夏季冷却系统优化、冬季防冻处理）。

2.备件管理：①备件库存清单是否包含原厂或同等品质配件（如燃烧机控制器、溶液泵变频器）。② 年库存量是否≥标准配置的150%，确保紧急更换需求。③备件采购渠道是否可靠，能否提供质量证明文件。

3.应急预案：①故障分类是否清晰（如一般故障、紧急故障、重大故障）。②应急联系人名单及24小时响应机制是否完善。③维修质量

4.技术创新 ：①是否提出节能优化建议（如调整运行参数、改进控制逻辑）。
综合实力	14分	1.投标人公司AAA级诚信单位，制冷空调维修证书齐全得2分。

2.操作员需持溴化锂机组或直燃机操作维护培训合格证书，且维护工龄≥5年得4分；

3.维修工需持空调操作培训证，并具备电气、制冷系统维修资质证书的2分/个，累计不超过8分。

注：所提供资料均为复印件加盖公章。
相关业绩	16分	供应商自投标截止时间前36个月以内（以合同签订时间或中标/成交通知书发出时间为准）具有类似维保服务项目的业绩，每具有一个项目业绩的计4分，计满16分为止。